Ajánlati összefoglaló a 2025.07.31-i közgyűlésre:

Szellőző berendezés tisztítása ajánlatkérés: 7 db

A munkát 2025 év során vállalók 3 db

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szellőzőmotorok szerelése, szűrőházak tisztítása 29 db | függőleges légcsatorna tisztítása 53 db | kisszállási díj | hideg-ködös fertőtlenítés opcionális | Összesen |
| NAMACOOL DUO KFT (nettó költségek) | 3.000 Ft/db \*29  = 87.000 Ft | 16.000 Ft/db\*53  = 848.750 Ft | 10.000 Ft | Nincs | (2019-ben 600 e Ft volt.)  945.750 Ft |
| |  | | --- | | Faidom Kft. | |  | 527.400 Ft | Nincs | 53\*700 Ft = 37.100 Ft | 564.500 Ft |
| ADRAB KFt. Greenventer | szellőzőmotor leszerelést nem vállalja | 337.875 Ft | Nincs | Nincs | 337.875 Ft |

Postaláda felújítás ajánlat kérés 5 db :

Postaláda felújítást a telepítők nem végeznek, minden vállalkozás új postaláda felszerelését javasolja.  
Az új postaládák feleslegessé tennék a meglévőket, ezen felül az elhelyezés nagy felületet foglalna el, különösen a 11-13 lakásos lépcsőházakban.  
Felújítást egyedül a már 2024-es évben is ajánlatot tévő **SK Tervező és Kivitelező Kft** ajánlott.  
Az ajánlat részletesen:  
**Keret:**

Anyaga 1,2 mm-es acéllemez.

Takarja a doboz elején lévő keretet. jobb oldalon az ajtót tartalmazó zsanér található, amelyhez egy

zsanérpálcával rögzítjük az ajtót.

A keret baloldalán a zárnyelv rögzítő helyezkedik el, a kialakítás azt is biztosítja, hogy az ajtót ne lehessen benyomni.   
A keretet körkörösen egy hajlítási éllel merevítettük, amely egyben segíti a doboz elején az

elhelyezését, valamint takarja a régi doboz kopott felületeit.

**Ajtó:**

Anyaga 1,2 mm-es acéllemez

Tartalmazza plexiablakot, névcímke rögzítőket.  
A bedobó nyílás elég nagy ahhoz, nagyméretű borítékos küldeményeket fogadni tudja, de elég kicsi ahhoz, hogy kézzel ne lehessen benyúlni a küldeményekért.  


